**Для каких работ требуется наряд-допуск**

По общим правилам наряд-допуск выдается при выполнении работ, перечень которых утверждается работодателем самостоятельно.

Наряд допуск выдается в обязательном порядке на работы:

с высоким риском падения с высоты;

на высоте 5 м и более без средств подмащивания;

на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений менее 1,1 м.

Исключение составляют повторяющиеся работы, которые являются частью технологического процесса с постоянными местом, условиями, характером работ, с применением средств коллективной защиты, с определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей.

 Без оформления наряда-допуска также можно проводить работы, для которых обеспечен допустимый минимальный риск падения. При этом работодатель должен реализовывать меры СУОТ по снижению уровней профрисков.